**贵州省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表**

| **序号** | **机具****大类** | **机具小类** | **机具品目** | **档次名称** | **基本配置和参数** | **中央财政最高补贴额(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm，玉米行距40cm、穴距12cm～16cm、施肥量900kg/hm2～1200kg/hm2，大豆行距30cm、穴距8cm～12cm、施肥量300kg/hm2～450kg/hm2。 | 1600 |
| 2 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数6行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm，玉米行距40cm、穴距10cm～16cm、施肥量900kg/hm2～1200kg/hm2，大豆行距30cm、穴距8cm～12cm、施肥量300kg/hm2～450kg/hm2。 | 2300 |
| 3 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm，玉米行距40cm、穴距12cm～16cm、施肥量900kg/hm2～1200kg/hm2，大豆行距30cm、穴距8cm～12cm、施肥量300kg/hm2～450kg/hm2。 | 2100 |
| 4 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数6行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm，玉米行距40cm、穴距10cm～16cm、施肥量900kg/hm2～1200kg/hm2，大豆行距30cm、穴距8cm～12cm、施肥量300kg/hm2～450kg/hm2。 | 3500 |
| 5 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用单粒（精密）播种机 | 播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm，玉米行距40cm、粒距12cm～16cm、施肥量900kg/hm2～1200kg/hm2，大豆行距30cm、粒距8cm～12cm、施肥量300kg/hm2～450kg/hm2。 | 2000 |
| 6 | 种植施肥机械 | 播种机械（可含施肥功能） | 单粒（精密）播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用单粒（精密）播种机 | 播种行数6行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm，玉米行距40cm、粒距10cm～16cm、施肥量900kg/hm2～1200kg/hm2，大豆行距30cm、粒距8cm～12cm、施肥量300kg/hm2～450kg/hm2。 | 3600 |